**Коммуникатор кнопка - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-knopka**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-knopka)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Коммуникатор кнопка  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус круглой формы с большой круглой кнопкой в центре, на кнопке расположен кармашек для вставки карточки с изображением. Устройство предназначено для записи и воспроизведения голосовых сообщений. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок записи и воспроизведения сообщений | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥150 | сек |  |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (диаметр) | 120 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |