**6-ти кнопочный игровой коммуникатор со вставкой - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/6\_ti\_knopochnyy\_igrovoy\_kommunikator\_so\_vstavkoy**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/6_ti_knopochnyy_igrovoy_kommunikator_so_vstavkoy)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | 6-ти кнопочный игровой коммуникатор со вставкой  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус с плавным углом наклона, на котором размещены кнопки для записи голосовых сообщений. Коммуникатор можно дополнять изображениями, которые помещаются в прорезь над кнопками. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений, которые переключаются уровнем | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥9 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥27 | мин |  |
| Качественная | Съемные кармашки для вставки карточек с изображениями | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 150х150х30 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |