**4-вариантный сканер-игровой коммуникатор - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/4\_variantnyy\_skaner\_kommunikator**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/4_variantnyy_skaner_kommunikator)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | 4-вариантный сканер-игровой коммуникатор  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой прямоугольный корпус, на котором размещены кнопки с отсеками для карточек с изображением и подписью определенного органа чувств – вкус, слух, обоняние, зрение». Обеспечивает 4 режима сканирования — инверсный, автоматический, ручной и пошаговый. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для развития и реабилитации детей, имеющих проблемы со слуховым, тактильным, зрительным восприятием и коммуникацией (ДЦП, аутизм, СДВГ и т.д.). |  |  |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Количество отсеков для карточек | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥12 | шт |  |
| Количественная | Количество записываемых сообщений | ≥48 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥300 | сек |  |
| Качественная | Инверсионный метод сканирования | Карточка вставляется в отсек, коммуникатор считывает ее и воспроизводит заранее записанное сообщение, которое закрепляется за карточкой. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Автоматический режим воспроизведения | Воспроизводятся все вставленные карточки по очереди |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Пошаговый режим воспроизведения | Воспроизводится только вставленная карточка |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Ручной режим воспроизведения | Управление происходит при помощи кнопок вперед-назад |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Функция отсрочки воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Время отсрочки воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Максимальная задержка воспроизведения | ≥12 | сек |  |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 455х220х30 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |