**Игровой коммуникатор переносной 2 кнопки - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/igrovoy\_kommunikator\_perenosnoy\_2\_knopki**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/igrovoy_kommunikator_perenosnoy_2_knopki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Игровой коммуникатор переносной 2 кнопкиОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус овальной формы, на котором размещены 2 кнопки для записи голосовых сообщений, а по центру динамик. Имеет ручку регулировки громкости кнопками. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для помощи в социализации детям, имеющим проблемы со слуховым, визуальным, тактильным восприятием и коммуникацией |  |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥2 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥15 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥30 | сек |  |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 350х134х35 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |