**Коммуникатор Гоу! Кнопка - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-gou-knopka**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-gou-knopka)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Коммуникатор Гоу! Кнопка  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус круглой формы с большой круглой кнопкой в центре Устройство предназначено для записи и воспроизведения голосовых сообщений. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок записи и воспроизведения сообщений | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥15 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥15 | сек |  |
| Качественная | Цвет кнопки | Желтый |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (диаметр) | 120 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |